;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##
152083-00 _34W_3700lm_4000K_Anodized;846 Ermetica - 596x596 - photometric : 846 LED 4000 K CRI90 CLD 34 W Anodizzato 152083-00;34;152083-00;846 Ermetica LED - L596 - For aseptic environments;3700;4000;80;DIS_Anodized;9.00
152083-0041 _34W_3700lm_4000K_Anodized;846 Ermetica - 596x596 - photometric : 846 LED 4000 K CRI90 CLD-D-D 34 W Anodizzato 152083-0041;34;152083-00;846 Ermetica LED - L596 - For aseptic environments;;;;;
