;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##
152082-00_44W_4700lm_4000K_Anodized;Disano_846 Ermetica LED-L 1196 - Photometric : 846 LED 4000 K CRI90 CLD 44 W Anodizzato 152082-00;44;152082-00;846 Ermetica -IP65 LED - L1196 - asepctic environments;4700;4000;4000;DIS_Anodized;10
152082-0041_44W_4700lm_4000K_Anodized;Disano_846 Ermetica LED-L 1196 - Photometric : 846 LED 4000 K CRI90 CLD-D-D 44 W Anodizzato 152082-0041;44;152082-0041;846 Ermetica -IP65 LED - L1196 - asepctic environments;4700;4000;4000;DIS_Anodized;10
